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Техническое задание ко II Конкурсу художников по свету. 1-й тур.
Уважаемые участники конкурса!

Просим прощения за небольшую техническую заминку, не позволившую нам опубликовать техническое задание 25 марта 2013 года.
Итак, настало время подготовки. В этом году у нас очень много участников. Этот факт нас очень радует и несомненно, делает наш конкурс более интересным и захватывающим.  Но в связи с этим нам пришлось доработать регламент конкурса и разбить его на два тура.

Первый тур будет проходить с 27 марта 2013 по 15 апреля 2013 года.
В первом туре все участники должны представить на суд жюри вариант светового шоу, созданный в визуализаторе и записанный в формате AVI с музыкой (подробная инструкция изложена ниже). Музыкальный трек для работы Вы выбираете самостоятельно (единственное условие – длительность не более 3 минут). Файл визуализатора и патч-лист – одинаковые для всех участников.

Видео-файлы с конкурсными работами принимаются строго до 15 апреля 2013. 19 апреля 2013 будут объявлены 6 финалистов, которые будут участвовать в конкурсе непосредственно на специальной площадке на выставке ProLight & Sound NAMM Russia 16-17 мая 2013 года.
Инструкция
1. Скачайте MSD Demo по ссылке:

http://www.lighthouse.nl/v06/index.php?view=downloads&viewSub=1&app=main
2. Скачайте M-PC по ссылке:

http://www.martin.com/controllersupport/m-pc_software.html
3. Скачайте файл для M-PC по ссылке:

/userfiles/files/Contest%20LD/Training.zip
Разархивируйте.

4. Запустите MSD и пройдите процедуру регистрации. На указанный при регистрации E-mail Вам будет выслан лицензионный код. Введите код и нажмите «ок». Закройте MSD.
Внимание! Демо-версия MSD работает только при действующем подключении к сети Интернет.
5. Установите и запустите M-PC.

6. Нажмите кнопку “M-PC” (наверху, в центре). Load Show – укажите путь к скачанному файлу для M-PC.
7. Нажмите кнопку “M-PC” (наверху, в центре). Войдите в меню “Add-Ons”, запустите 3D Visualizer MSD.  В результате на Вашем ПК будут запущены 2 программы – M-PC и MSD. Для удобства в работе мы рекомендуем использовать дополнительный внешний монитор для MSD.

8. В визуализаторе автоматически загрузится сцена и патч-лист.

9. Нажмите кнопку “M-PC” (наверху, в центре). Зайдите в Menu – System – IO Settings-Timecode. Поставьте галочки в строках: Active/Inactive и Command Line Indicator. В параметре Active Mode выберите Internal. Нажмите Apply. Нажмите Close Menu.

10. Откройте MSD. Колесом мыши увеличьте масштаб (zoom in), чтобы на экране осталась только сцена с приборами. Светодиодные экраны должны остаться за кадром (они Вам не понадобятся в процессе подготовки и использоваться не будут).

В  результате совершенных действий Вы должны получить следующие рабочие окна:
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Теперь Вы можете приступать к   непосредственно к программированию.
[image: image2.jpg]Несколько полезных советов и рекомендаций:
· Вы должны программировать световое шоу по тайм-коду. Если у Вас возникнут вопросы по этому пункту, обратитесь к специалистам Martin – телефон +7 495 7893809, электронная почта: konkurs@martin-rus.com
· Программирование можно осуществить различными способами – Вы можете выбрать наиболее удобный Вам. Главное результат – для участия в конкурсе Вы должны будете направить нам M-PC шоу-файл и видео-файл Вашего шоу.
· Обучающие видео (на английском языке) можно посмотреть  по ссылке:
http://www.martin.com/controllersupport/
11. После завершения программирования кью Вы должны осуществить их привязку к времени саундтрека (в какой момент времени – какая кью начинается или заканчивается). Для этого откройте вкладку Cuelist/Cue Values. В окне Selected Cuelist нажимаем кнопку Options-Timecode-Close. Затем нажмите кнопку Learning Timing (Main Go).
Теперь каждое нажатие кнопки Go на виртуальной панели при включенном Timecode будет присваивать каждой кью значение таймкода. Момент нажатия для каждой кью Вы определяете сами в соответствии с выбранным саундтреком. 
Очень важно!!! Для этого Вам надо ОДНОВРЕМЕННО запустить Timecode и сам трек (на каком-либо внешнем устройстве). Впоследствии Вы сможете более точно подстроить кью относительно Timeline в MSD.

12. Далее Вам надо импортировать в MSD созданный DMX Stream Вашего шоу. Для этого нажмите Show Control – Show Timeline. Выделить DMX Stream – Record New. Назовите свой файл, запишите – Record, Сохранить. Перед Вами появится окно Record a DMX Show. Запускаем в M-PC Timecode c привязанными кью и ждем, когда запишется DMX Stream.  Далее Stop, Close.
13. Теперь Вам надо добавить музыку в Timeline MSD. Для этого нажмите на строку Audio Stream в окне Show Timeline, кликните по кнопке Add и выберите необходимый трек на своем ПК.

14. Итак, Вы совместили DMX Stream и аудио-поток, теперь Вы посмотреть Ваше шоу полностью, нажав кнопку Play. Вы довольны результатом? Пора приступать к записи видео.

15. Зайдите в ShowControl – Show Timeline и нажмите кнопку Video.  В открывшемся окне, в графе Resolution установите значение 800х600. В имени файла, настоятельно просим Вас указать свою фамилию.  Нажимаем «ок» и переходим к выбору кодека. (Мы рекомендуем использовать divx, который можно скачать по ссылке www.divx.com).Выделите нужный кодек, нажмите Select – начнется запись видео. 

16. Далее Вам надо прислать готовый видео-файл и шоу-файл на адрес конкурса konkurs@martin-rus.com
Напоминаем – последний день сдачи конкурсных работ – 15 апреля 2013 года.

Желаем творческих успехов!
